**Механический смеситель для раковины с последовательным открытием**

Настенный смеситель, излив Д.120, гигиенический рычаг Д.150 мм

Коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **2641**

Технические характеристики

Настенный механический смеситель для раковины с последовательным открытием.

Открытие и закрытие с холодной воды в диапазоне 70°.

Поворотный с низу излив Д. 120 мм с гигиеническим выходом BIOSAFE.

Возможность легко зафиксировать излив.

Антиожоговая безопасность Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 мм со стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с трубками с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Гигиенический рычаг Д. 200 мм для бесконтактного управления. .

Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", адаптированных под требования медицинских учреждений.

Соответствует требования норм для медицинский учреждений.

Гарантия 30 лет.