**Порционный кран TEMPOSTOP**

С рычагом

Артикул: **745440**

 Технические характеристики

Порционный кран для раковины с рычагом, монтаж на поверхность :

 Интервал подачи воды ~7 сек.

 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

 Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

 Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

 Крепление контргайкой.

 Управление рычагом (мягкий пуск).

 Гарантия 30 лет.