**Сенсорный кран BLACK BINOPTIC**

От сети

Излив с гладкой внутренней поверхностью

Артикул: **398035**

Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины на поверхность :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из хромированной латуни.

Покрытие черный матовый хром.

Гибкие шланги PEX с фильтром и электроклапаном M3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращение бактериальных ниш).

Высота падения : 250 мм, для раковин на поверхность.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.