**Сушитель для рук SPEEDJET 2, покрытие антрацит, фильтр HEPA**

С пульсирующим потоком воздуха

Антибактериальный металлизированный антрацит

Артикул: **510624C**

 Технические характеристики

Сушитель для рук SPEEDJET 2 с пульсирующим в двух направлениях

потоком воздуха, покрытие металлизированный антрацит.

Сверхбыстрый: сушка рук занимает от 10 до 12 секунд.

Комфорт: теплый воздух.

Антибактериальный АБС-пластик для максимальной гигиеничности.

Съемный водосборник предотвращает попадание воды на стену или пол: простота обслуживания и очистки.

Фильтр HEPA : задерживает 99,99% бактерий, находящихся в воздухе.

Автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Умная технология: автоматическое прекращение подачи воздуха при удалении рук из поля детекции.

Защита от блокировки: автоматическая остановка при использовании более 30 секунд.

Размеры : 180 x 320 x 540 мм.

Вес : 6,83 кг.

Экономия энергии: автоматическое отключение нагревательного резистора при температуре > 25 °С.

Слабое потребление энергии: мощность 1 050 Вт в режиме без нагревателя, 1 550 Вт в режиме с нагревателем.

230 В~ / 50 Гц.

Расход воздуха: 61 л/сек. Скорость потока воздуха: 540 км/час.

Уровень шума: 66 дБ.

Класс II, IP21.

Маркировка CE.

Гарантия 3 года.