**Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5**

От сети - розетка

Стандартная рукоятка, без запорного вентиля

Артикул: **499101**

Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :

Питание от сети 230/6 V через розетку.

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.

Корпус из хромированного металла.

Гибкий шланг PEX F3/8"с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Защита от блокировки в открытом положении.

Регулирование температуры сбоку стандартной рукояткой и регулируемый стопор ограничения температуры.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.