**Сенсорный кран для раковины BINOPTIC**

От батареи, набор 2/2

Встраиваемый, полированная сталь, излив д.190

Артикул: **370116**

Технические характеристики

Сенсорный встраиваемый кран для раковины BINOPTIC 2, набор 2/2 :

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Пластина из полированной нержавеющей стали 145 x 145 мм, встроенная электроника.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание 24 часа (регулируется до 12ч или ВЫКЛ) после последнего использования.

Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать вместе со встраиваемым герметичным блоком 370PBOX.