**Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность BINOPTIC**

Диспенсер жидкого мыла и мыла-пенки

От сети,черная матовая сталь 304, трубка 1,2 м

Артикул: **512121BK**

 Технические характеристики

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность.

Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки.

Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Излив из черной матовой нержавеющей стали 304.

Помпа с защитой от перерасхода.

Независимый электронный блок для крепления под столешницу.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Длина излива : 105 мм.

Поставляется с гибкой трубкой 1,20 м для удаленного резервуара.

Гарантия на сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность 30 лет.

Маркировка СЕ.