**Панель управления TEMPOMATIC 4 для писсуара**

Сенсорный встраиваемый кран от батареи - Для писсуаров

Панель из матовой нержавеющей стали

Артикул: **430006**

 Технические характеристики

Сенсорный кран TEMPOMATIC 4 F1/2", набор 2/2 :

Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).

Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.

Панель управления из матовой нержавеющей стали 145 x 145 мм со встроенной электроникой.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (регулируемый объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.

- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.

Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 12 ч, 24 ч (или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется.

Кран TEMPOMATIC 4 F1/2" совместим с морской, дождевой и бытовой сточной водой.

Монтаж в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорными рамами артикул 543006 для писсуаров Ø35, артикул 543006D для писсуаров с гибкой подводкой 1/2" или с встраиваемым герметичным блоком 430PBOX.