**Встраиваемый герметичный блок TEMPOFLUX 3 WC**

Для порционного крана для унитаза - набор 1/2

Встраиваемый, модулируемый, герметичный

Артикул: **763BOX**

 Технические характеристики

Встраиваемый герметичный блок, набор 1/2 :

Для безбачковой системы смыва воды с прямым подключением к трубе.

Совмести с порционными кранами для унитаза.

Воротник с герметичной прокладкой.

Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.

Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

Подходит для облицовок толщиной 10 - 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).

Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.

Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.

Безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с панелями управления артикулы 763000, 763040, 763041 или 763030.