**Напольный унитаз S21 P**

Черная матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **110300BK**

 Технические характеристики

Напольный унитаз

Простой элегантный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Смыв по периметру.

Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.

Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм. Оснащен трубой из ПВХ.

Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес : 14 кг.

Гарантия 30 лет.