**Отдельностоящая огнеупорная опорная рама TEMPOFIX 3 для унитаза**

Для TEMPOFLUX 3

Отдельностоящая, для стен 53 -105 мм

Артикул: **565065**

 Технические характеристики

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза, набор 1/2

Огнеупорность CF 60 мин - EI60.

Рама из черной эпоксидной стали с широкими ножками для крепления к полу :

- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).

- Труба смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55 и вспучивающийся воротник для защиты от огня.

- Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки и вспучивающийся воротник для защиты от огня.

- Соответствует требованиям нормы NF D12-208 и правилам пожарной безопасности.

- Подходит для сплошных стен от 53 до 105 мм (4 BA13 и минимальное замощение плиткой).

Герметичный блок для встраивания с вспучивающимся воротником и противопожарным комплектом :

- Сохранение гидрозатвора с внутренней стороны блока.

- Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.

Поставляется предварительно собранной.

Гарантия 30 лет.

Заказывать вместе с панелью управления артикул 763000.