**Зеркало-шкаф с 4 функциями**

Зеркало, сушилка для рук, диспенсер жидкого мыла и сенсорный кран

Черная меламиновая отделка и сталь 304 - 600 мм

Артикул: **510203**

Технические характеристики

Зеркало-шкаф с 4 функциями : зеркало, диспенсер жидкого мыла, сенсорный кран и сушилка для рук.

Стильный шкаф с черным матовым меламиновым покрытием и нержавеющей сталью 304.

Бесконтактный пуск для повышенной гигиеничности : диспенсер жидкого мыла, кран и сушилка с сенсорной детекцией рук посредством инфракрасной ячейки.

Простая и быстрая установка :

- Одно подключение к сети для всех элементов: питание от сети с трансформатором 230 В / 50 -60 Гц).

- Подключение воды сверху или внутри шкафа.

- Скрытые крепления. Зеркало-шкаф поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен или деревянными укреплениями.

- Регулируемые петли.

Модуль с 4 функциями :

Стеклянное зеркало толщиной 4 мм и пояс из черного стекла со светящимися пиктограммами.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла :

- Дозирующая помпа с защитой от перерасхода.

- Резервуар с большим объемом : 5 литров.

- Адаптирован для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПa.с или специального мыла-пенки.

Сенсорный кран для раковины \* :

- Противозастойный электроклапан.

- Расход 3 л/мин.

- Регулятор струи с защитой от налета.

- Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 ч после последнего использования).

- Запорный вентиль.

Сушилка для рук с пульсирующим потоком воздуха:

- Ультрабыстрая сушка : 10 - 12 секунд.

- Пульсирующий поток воздуха 360 км/ч. Расход воздуха : 36 л/сек.

- Слабое потребление энергии : 704 В.

- Уровень шума : 74 дБ.

- Класс I, IP23.

- Гарантия 3 года.

Подсветка чаши раковины светодиодными лентами.

Антивандальная модель со стандартным замком и ключом DELABIE.

Защита от блокировки: автоматическая остановка в случае длительного непрерывного использования.

Встроенная полка для хранения.

Возможно соединять несколько шкафов между собой для создания зеркальной стены: винты для соединения в комплекте.

Адаптирован для МГН.

Размеры: 600 x 223 x 1 000 мм.

Вес: 39 кг.

Гарантия на зеркало-шкаф 30 лет.

Маркировка CE.

\* Предусмотреть смеситель PREMIX.