DELABIE_C100M35732016

**Термостатический смеситель PREMIX NANO**

Артикул: 732016

Технические характеристики

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для

подвода смешанной воды :

Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34 до 60°C.

Фильтры и обратные клапаны.

Минимальный рабочий расход: 3 л/мин.

Расход (KV) : 7 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Полированный хромированный корпус с подводом F3/8" и выходом M3/8".

Гарантия 10 лет.