**Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM BIOCLIP**

Настенный смеситель с последовательным открытием и съемным изливом

С коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **H9610**

 Технические характеристики

Настенный термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием и съемным изливом BIOCLIP.

Поставляется с 1 одноразовым изливом из Хостаформа®, пригодным для переработки, длина 185 Ø 22.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие вероятности взаимодействия холодной и горячей воды.