**Термостатический смеситель PREMIX NANO**

Регулирование температуры от 34 до 60°C

Хромированный корпус, подвод F3/8" и выход M3/8"

Артикул: **732016**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 34 до 60 °C :

Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34 до 60°C.

Фильтры и обратные клапаны.

Минимальный рабочий расход: 3 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Полированный хромированный латунный корпус с подводом F3/8" и выходом M3/8".

Гарантия 30 лет.