**Экономичный регулятор струи с защитой от налета**

Базовая установка 3 л/мин

F22/100

Артикул: **922022.2P**

 Технические характеристики

Экономичный регулятор струи с базовой установкой 3 л/мин (патент DELABIE).

Регулируемый расход от 1,5 до 6 л/мин. при давлении 3 бара (в зависимости от модели) с внешней стороны при помощи шестигранной отвертки на 2,5 мм.

Регулятор струи без решетки: ограничивает размножение бактерий (без застоя воды и отложения загрязнений). F22/100.

Комплект из 2 штук.

Гарантия 30 лет.

Показатели экономии воды при использовании экономичного регулятора струи выше требований класса "Z" французской нормы NF EN 246.