**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM BIOCLIP**

Съемный смеситель с последовательным открытием, высота 85, длина 120

С запорным вентилем

Артикул: **H9605**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность, адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

BIOCLIP : смеситель легко снимается для очистки и дезинфекции.

Термостатический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Смеситель на 1 отверстие с прямым изливом В.85. Д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8" поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.