**Фиксированная опора из матовой нержавеющей стали, длина 650 мм**

Ультраматовая нержавеющая сталь

Ø 32

Артикул: **510161S**

Технические характеристики

Фиксированная опора Ø 32, для МГН.

Использование в качестве опоры и для подъема, не откидная для унитаз, душа или раковины.

В основном, устанавливается параллельно откидной ручке рядом с унитазом или с каждой стороны от умывальника.

Рекомендуется когда чаша унитаза или сиденье для душа расположены далеко от боковой стены.

Размеры : 650 x 230 x 105 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали.

Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на опору 30 лет. Маркировка CE.