**Прямой поручень для душа с держателем, матовая нержавеющая сталь**

Ультраполированная матовая нержавеющая сталь

Ø 32

Артикул: **5460S**

 Технические характеристики

Прямой поручень для душа Ø 32 с держателем для МГН.

Служит для удержания равновесия в вертикальном положении в качестве держателя для душа и ванны.

Держатель для душа из хромированного металла с эргономичной рукояткой. Возможно добавить скользящую мыльницу (заказывается отдельно).

Высота: 1 150 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Ультраполированная матовая нержавеющая сталь с непористой однородной поверхностью, облегчающей уход и поддержание гигиены.

Соединение с трубой невидимым сварочным швом(уникальная технология “ArN-Securit“).

Pасстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной,что помогает избежать переломов в случае падения.

Скрытое крепление платой с 3 отверстиями, Ø 72.

Пластина и скрытые крепления из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимальный рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.