**L- образный опорный поручень, матовая сталь, в. 750 мм**

Ультраматовая нержавеющая сталь, левосторонняя модель

Ø 32 мм

Артикул: **5070GS**

 Технические характеристики

L- образный опорный поручень Ø 32, для МГН. Левосторонняя модель.

Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Размеры: 1 150 или 750 x 450 мм, Ø 32.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.

Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология

"ArN-Securit").

Расстояние от поручня до стены 40 мм:

Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø 72.

Плата и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый

вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.