**L-образный поручень для душа, полированная сталь, в. 1150 мм**

Ультраполированная нержавеющая сталь, левосторонняя модель

Ø 32

Артикул: **5071GP2**

Технические характеристики

L-образный опорный поручень Ø 32, для МГН. Левосторонняя модель.

Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Размеры : 1 150 x 450 мм.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали.

Ультраполированная сталь, непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология “ArN-Securit”).

Расстояние от поручня до стены 40 мм : минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой из нержавеющей стали 304 с 3 отверстиями, Ø 72.

Плата и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка CE.