**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 300 мм, белый**

Белая эпоксидная нержавеющая сталь

Ø 32

Артикул: **35050W**

Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 300 мм.

Труба с белым эпоксидным покрытием.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 30 лет.