**Прямой поручень для душа с держателем, белый антибактериальный нейлон**

Белый антибактериальный блестящий нейлон

Ø 32

Артикул: **5460N**

 Технические характеристики

Прямой поручень для душа Ø 32 с держателем для МГН.

 Служит для удержания равновесия в вертикальном положении в качестве держателя для душа и ванны.

 Держатель для душа из высокопрочного нейлона с эргономичной рукояткой. Возможно добавить скользящую

 мыльницу (заказывается отдельно).

 Высота: 1 150 мм.

 Адаптирован для интенсивного использования в общественных местах и медицинских учреждениях.

 Высокопрочный полиамид (Нейлон) : о стальным укреплением толщиной 2 мм с антикоррозийной обработкой.

 Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

 Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам. Анти-УФ обработка.

 Приятный и тёплый на ощупь.

 Расстояние от поручня до стены 38 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между

 трубой и стеной,что помогает избежать переломов в случае падения.

 Скрытое крепление платой с 6 отверстиями, Ø 73.

 Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонной стены.

 Протестировано на вес более 200 кг. Максимальный рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

 Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.