**Комфортное откидное сиденье для душа**

Ультраполированная нержавеющая сталь 304

Фиксированное

Артикул: **510420**

Технические характеристики

Высокопрочное комфортное сиденье для душа.

Фиксированное откидное сиденье для монтажа на стену.

Сиденье для душа для инвалидов, людей с ограниченными возможностями (МГН).

Широкая модель.

Антибактериальная обработка сиденья: оптимальная защита от роста бактерий и плесени.

Удерживается в вертикальной плоскости. Плавное опускание

Адаптировано для интенсивного использования в общественных местах или медицинских учреждениях.

Цельносъемное усиленное сиденье из высокопрочного полимера.

Непористая однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Устойчивость к химическим продуктам и чистящим средствам.

Анти-УФ обработка.

Приятное и тёплое на ощупь.

Конструкция из трубы из бактериостатической нержавеющей стали 304 Ø 32.

Ультраполированная нержавеющая сталь 304.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен..

Размеры : 506 x 420 x 138 мм.

Занимаемое пространство в откинутом положении : 95 x 540 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия 30 лет.Маркировка CE.