**Настенный туалетный ершик с крышкой**

Фиксированная модель с защитой от кражи

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **4051P**

 Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с крышкой.

Полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Фиксированная модель с защитой от кражи.

Усиленная модель.

Легкая чистка : пластиковая чаша снимается сверху.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Автоматическая установка ершика наместо в чашу благодаря системе самоцентрирования.

Толщина нержавеющей стали : корпус 1 мм.

Размеры : Ø 90 x 410 мм.

Гарантия 30 лет.