**Настенный туалетный ершик с крышкой**

Усиленная модель с защитой от кражи

Матовая нержавеющая сталь

Артикул: **4051S**

Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с крышкой.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Фиксированная модель с защитой от кражи.

Усиленная модель.

Легкая чистка : пластиковая чаша снимается сверху.

Пластиковая чаша с резервуаром : исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих использованиях.

Автоматическая установка ершика на место в чашу, благодаря системе самоцентрирования.

Толщина нержавеющей стали: корпус 1 мм.

Размеры: Ø 90 x 410 мм.

Гарантия 30 лет.