**Настенный туалетный ершик с крышкой и длинной ручкой**

Фиксированная модель с противокражной блокировкой

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510051S**

 Технические характеристики

Настенный туалетный ершик с крышкой и длинной ручкой.

Бактериостатическая матовая нержавеющая сталь 304.

Фиксированная модель с противокражной блокировкой.

Усиленная модель.

Длинная эргономичная ручка: простота использования для людей в инвалидном кресле и людей, испытывающих трудности при наклоне.

Легкая чистка : съемная пластиковая чаша.

Пластиковая чаша с резервуаром: исключает застаивание туалетного ершика в оставшейся воде и сокращает брызги при последующих пользованиях.

Автоматическая установка ершика на место в чашу благодаря системе самоцентрирования.

Толщина нержавеющей стали: для корпуса 1 мм.

Размеры : Ø 90 x 580 мм.

Гарантия 30 лет.