**Механический смеситель для раковины BIOCLIP**

Съемный смеситель, высота 85, длина 120, сплошная рукоятка

Запорный вентиль, тяга и слив 1"1/4

Артикул: **2820T**

Технические характеристики

Механический смеситель для раковины BIOCLIP, высота 85 мм, длина 120 мм, с гигиеническим регулятором струи.

Полностью съемный смеситель для чистки/дезинфекции.

Керамический картридж Ø 40.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Эргономичная тяга и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Поставляется с гибкими шлангами PEX F3/8" и запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.