**Механический смеситель для раковины**

Однорычажный смеситель с поворотным изливом, 1 отверстие, в.100 д.170

Гигиенический рычаг

Артикул: **2522L**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины на поверхность.

Однорычажный смеситель с поворотным изливом и гигиеничным регулятором струм, 1 отверстие, в.100 д.170.

Керамический картридж Ø 40.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Управление гигиеническим рычагом д.200.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Смеситель особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптирован для МГН.

Соответствует требованиям медицинских норм.

Гарантия 30 лет.