**Сенсорный кран TEMPOMATIC PRO**

От батареи

Поворотный съемный излив с гладкой поверхностью

Артикул: **445257**

Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины на поверхность :

Независимый электронный блок IP65 .

Питание от литиевой батареи 6V (123).

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования ).

Противоударная инфракрасная детекция присутствия.

Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".

Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Съемный излив для удобства очистки.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Соответствует требованиям нормы NF MM (Для медицинской среды).

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.