**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM**

Двурычажный смеситель, высота 210, длина 150

Поворотный излив длина 150

Артикул: **H9726**

 Технические характеристики

Термостатический двурычажный смеситель для раковины SECURITHERM с поворотным изливом - трубкой, длина 150, высота 210.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды (и наоборот).

Излив с гладкой внутренней поверхностью и гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным к установке фильтра BIOFIL (препятствует образованию бактериальных ниш).

Термостатический картридж с защитой от налета и для регулирования температуры.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Температура регулируется посредством двойного стопора : первый разблокируемый стопор на 38°C, второй стопор блокирован на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 5 л/мин.

Управление вентилями "ERGO".

Эргономичная тяга и слив 1"1/4 из латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Гарантия 30 лет.