**Механический смеситель для мойки**

Настенный смеситель с поворотным изливом Д.200, сквозная рукоятка

Стандартные коннекторы

Артикул: **2519S**

 Технические характеристики

Механический смеситель для мойки, настенный, поворотный излив- трубка Д.200.

Самоосушающийся низкий излив Ø 22 с регулятором струи из латуни.

Керамический картридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (сокращение бактериальных ниш).

Расход 26 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Поставляется со стандартными коннекторами M1/2" M3/4".

Гарантия 30 лет.