**Механический смеситель для мойки**

Настенный смеситель, поворотный излив, д. 200 мм, мед. рычаг 150 мм

Коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **2519L**

 Технические характеристики

Механический настенный смеситель для мойки с поворотным изливом, длина 200.

Поворачиваемый снизу самоосушающийся излив Ø 22 с звездообразным латунным регулятором струи.

Керамический картридж Ø 40 настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход 26 л/мин при давлении 3 бара.

Управление медицинским рычагом длиной 150 мм.

Поставляется с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", прекрасно адаптированным к условиям медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.