**Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch**

Термостатический смеситель для душа Securitouch с двойным управлением

Коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА

Артикул: **H9741HYG**

 Технические характеристики

Термостатический душевой комплект SECURITHERM с двойным управлением и самоосушающимся механизмом.

• Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета :

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Регулировка температуры от 25°C до 41°C.

Двойной стопор ограничения температуры : 1 -й стопор на 38°C, 2-й на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентиля и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 9 л/мин.

Эргономичные вентили и выход M1/2" снизу.

Интегрированные фильтры и обратные клапаны на входах F3/4".

Поставляется с 2 настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", адаптированными для медицинской среды.

• Ручной душ (арт. 813) с гибким шлангом (арт. 836T3) и хромированным настенным наклонным соединением (арт. 845).

• Противозастойный коннектор FM1/2". устанавливаемый между нижним выходом и гибким шлангом для душа, для автоматического опорожнения шланга и ручного душа (ограничивает развитие бактерий) (арт.880).

Гарантия 30 лет.