**Душевой комплект с термостатическим смесителем SECURITHERM Securitouch**

Двурычажный термостатический смеситель

Со стандартными коннекторами

Артикул: **H9739SKIT**

Технические характеристики

Термостатический двурычажный душевой комплект SECURITHERM :

Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).

Регулируемая температура от 25°C до 40°C и первый стопор на 38°C.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован до 9 л/мин.

Вентили "CLASSIC".

Выход M1/2".

Встроенные фильтры и обратные клапаны на входах M3/4".

Поставляется с 2 стандартными настенными коннекторами M1/2" M3/4".

Ручной душ (арт. 815) на хромированной стойке (арт. 821) с мыльницей и гибким шлангом (арт. 836T1).

Держатель ручного душа (арт. 828).

Гарантия 30 лет.