**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4**

Интегрированные батареи

Длинная ручка, встроенный сенсор

Артикул: **490106LH**

 Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:

Питание от интегрированной литиевой батареи 6 V (123).

Противозастойный электроклапан и et электронный модуль встроены в корпус смесителя.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка крепится 2 скрытыми винтами.

Гибкие шланги PEX М3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.

Гарантия 30 лет.