**Сенсорный кран TEMPOMATIC 3**

Интегрированная батарея

Интегрированная электроника

Артикул: **443006**

Технические характеристики

Сенсорный кран для раковины, монтаж на стену :

Питание от встроенной литиевой батареи 6 V (тип 223).

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями с пиктограммой, обеспечивающей немедленное распознавание.

Крепление на стену M1/2”.

Ø 50, длина 190 мм.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.