**Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX**

От сети

Встраиваемый, гладкая внутренняя поверхность

Артикул: **379ECM**

Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины встраиваемый.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 В.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек каждые 24 ч после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.

Фильтры и электроклапаны M3/8".

Корпус из цельной хромированной латуни.

Хромированный излив на пластине из нержавеющей стали 225 x 200 мм.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).

Боковой регулятор температуры со стандартной ручкой и регулируемым ограничителем температуры.

Гарантия 30 лет.