**Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2**

От сети

Длинная ручка регулировки температуры

Артикул: **494000LH**

Технические характеристики

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Корус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и противозастойными электроклапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с длинной ручкой и ограничителем температуры.

Электроклапан над смесительной камерой.

Соответствуют требованиям норм для медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.