**Порционный смеситель TEMPOMIX**

С запорным вентилем

Монокомандный

Артикул: **795000**

 Технические характеристики

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :

Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Эргономичная нажиная кнопка из хромированного металла.

Гарантия 30 лет.