**Порционный кран TEMPOSOFT 2**

Мягкий пуск

Усиленные крепления

Артикул: **740300**

 Технические характеристики

Порционный кран для раковины, монтаж на поверхность:

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Крепления усилены контргайкой с 3 винтами из нержавеющей стали.

Поставляется с синей и красной накладками.

Гарантия 30 лет.