**Порционный кран TEMPOSTOP**

Антиблокировочная защита (AB)

Настенный с поворотным изливом, M1/2"

Артикул: **748151**

Технические характеристики

Порционный кран для раковины настенный с поворотным изливом :Интервал подачи воды ~15 сек.Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".Подходит для раковин больших размеров.Антиблокировочная защита AB : вода течет только когда нажимная кнопка отпущена.Гарантия 30 лет.