**Фиксированный излив-трубка**

Длина 150 мм, высота 170 мм

На поверхность

Артикул: **204001**

 Технические характеристики

Излив -трубка Ø 16, M1/2".

Длина 150 мм, высота 170 мм.

Хромированная латунь.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.