**Bec fixe avec rosace**

L.170 mm

Traversée de cloison de 165 mm

Артикул: **947157**

Технические характеристики

Излив Ø 32, M1/2".

Длина 120 мм .

Для стен ≤ 165 мм со штырем предотвращения вращения.

Стержень с резьбой, обрезаемый под размер.

Цельная хромированная латунь.

Регулятор струи с защитой от налета, установлен на 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.