**Bec fixe avec rosace**

L.170 mm

Traversée de cloison de 165 mm

Артикул: **947157**

 Технические характеристики

Излив Ø 32, M1/2".

 Длина 120 мм .

 Для стен ≤ 165 мм со штырем предотвращения вращения.

 Стержень с резьбой, обрезаемый под размер.

 Цельная хромированная латунь.

 Регулятор струи с защитой от налета, установлен на 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.