**Фиксированный излив**

Длина 75 мм

Через стену 230 мм

Артикул: **942200**

 Технические характеристики

Излив с установкой через стену, длина75 мм, M1/2".

 Для стен ≤ 230 мм со штырем предотвращения вращения.

 Стержень с резьбой, обрезаемый под размер.

 Обтекаемая антилигатурная форма.

 Цельная хромированная латунь.

 Регулятор струи с защитой от налета.

 Гарантия 30 лет.