**Фиксированный излив**

Длина 75 мм

Через стену 230 мм

Артикул: **942200**

Технические характеристики

Излив с установкой через стену, длина75 мм, M1/2".

Для стен ≤ 230 мм со штырем предотвращения вращения.

Стержень с резьбой, обрезаемый под размер.

Обтекаемая антилигатурная форма.

Цельная хромированная латунь.

Регулятор струи с защитой от налета.

Гарантия 30 лет.