**Душевой комплект TEMPOSOFT 2**

Порционный

Встраиваемый, головка ROUND, кран

Артикул: **749429**

Технические характеристики

Порционный душевой комплект для встраивания :

Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" для подвода смешанной воды.

Встраиваемая установка.

Розетка из полированной нержавеющей стали 304 Ø 130.

Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная и с рассекателем воды с защитой от налета, автоматическое регулирование расхода.

Корпус и головка из цельной хромированной латуни.

Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали 304.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).