**Кран для душа TEMPOSOFT 2**

Порционный

Встраиваемый, мягкий пуск

Артикул: **749428**

Технические характеристики

Порционный кран для душа встраиваемый :

Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" для подвода смешанной воды.

Встраиваемая установка.

Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали 304.

Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность

ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).