**Кран для душа TEMPOSOFT 2**

Порционный

Наружный, прямой, мягкий пуск

Артикул: **747800**

 Технические характеристики

Порционный кран для душа для наружной установки:

 Порционный кран TEMPOSOFT 2 M1/2" для подвода смешанной воды.

 Настенная установка.

 Для прямого подключения.

 Мягкий пуск.

 Интервал подачи воды ~30 сек.

 Расход 9 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

 Корпус из цельной хромированной латуни.

 Гарантия 30 лет.